{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":47,"n_cols":8,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,7],[3,0,3,1],[3,2,3,7],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,7,5,7],[5,0,5,1],[5,3,5,4],[6,0,6,7],[7,0,25,0],[7,1,8,1],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[8,3,8,4],[8,6,25,7],[9,1,17,1],[9,3,9,4],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,2,17,4],[18,1,18,4],[19,1,20,1],[19,2,19,4],[20,2,20,4],[21,1,22,1],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,1,24,1],[23,2,23,4],[24,2,24,4],[25,1,25,4],[26,0,32,0],[26,1,27,1],[26,6,27,7],[28,1,29,1],[28,6,29,7],[30,1,31,1],[30,2,30,4],[30,6,31,7],[31,2,31,4],[32,1,32,4],[32,6,32,7],[33,0,37,0],[33,1,34,1],[33,6,34,7],[35,1,36,1],[35,3,35,4],[35,6,36,7],[36,3,36,4],[37,1,37,4],[37,6,37,7],[38,0,44,0],[38,1,39,1],[38,6,39,7],[40,1,41,1],[40,2,40,3],[40,6,41,7],[41,2,41,3],[42,1,43,1],[42,2,42,4],[42,6,43,7],[43,2,43,4],[44,1,44,4],[44,6,44,7],[45,0,45,4],[46,0,46,7]]}
["报价表"]
["☆填写要求☆：\n1.朱红色为手动填写，供应商按项目情况录入内容；\n2.褐红色为下拉选项，供应商按项目情况选择合适选项；\n3.紫色为固定值，供应商无需修改；\n4.蓝色为自动填充，供应商无需录入，表格根据录入情况自动反显内容。"]
["供应商名称\n（手动填写）",null,"（加盖公章）"]
["广东省网上中介服务超市登记服务信息\n（手动填写）",null,"£已登记，服务信息：                             \n£未登记。"]
["宗地位置\n（手动填写）",null,"江门市蓬江区大型产业集聚区启动区核心区",null,null,"红线范围（km2）\n（手动填写）",1.24,"根据《广东省地质灾害危险性评估实施细则》（2021年修订版）第三章第一节第二十一条，非线状工程的评估范围应根据实际情况适当外扩，一般应以征地红线外扩50m以上。"]
["报价金额（万元）\n（手动填写）",null,null,"大写：（人民币                              )",null,"评估范围（km2）\n（手动填写）",1.5]
["费用构成"]
["地质灾害评估基本取费","建设项目重要性分类表","项目类别\n（固定值）","划分指标（占地面积（k㎡）\n（自动填充）",null,"重要性\n（自动填充）","取费依据\n（手动填写）"]
[null,null,"城镇和开发区",{"$f":"G6","v":1.5},null,{"$f":"IF(D9>=2,\"重要建设项目\",IF(AND(D9<2,D9>=0.5),\"较重要建设项目\",IF(D9<0.5,\"一般建设项目\",NULL)))","v":"较重要建设项目"},"1.按《广东省地质灾害危险性评估取费指导价格》计价。\n2.包括进行地质灾害资料收集、现场调查、图件绘制、技术分析,以及评估报告的编制和评审、税金等全部费用。地质灾害危险性评估工作中进行地形测绘、勘探工程等工作,按《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号)中通用勘察收费规定另行计取工作费用。"]
[null,"地质环境条件复杂程度分级表\n（孰高原则取值）","条件\n（固定值）","类别\n（下拉选项）",null,"程度\n（自动填充）"]
[null,null,"区域地质背景","区域地质构造条件简单，建设场地附近无全新世活动断裂，地震基本烈度小于或等于VI度，地震动峰值加速度小于0.10g",null,{"$f":"IF(D11=\"区域地质构造条件复杂，建设场地有全新世活动断裂，地震基本烈度大于VIII度，地震动峰值加速度大于0.20g\",\"复杂\",IF(D11=\"区域地质构造条件较复杂，建设场地附近有全新世活动断裂，地震基本烈度VII度VIII度，地震动峰值加速度 0.10g~0.20g\",\"中等\",IF(D11=\"区域地质构造条件简单，建设场地附近无全新世活动断裂，地震基本烈度小于或等于VI度，地震动峰值加速度小于0.10g\",\"简单\",NULL)))","v":"简单"}]
[null,null,"地形地貌","单一地貌单元，且相对高差小于50m，地形坡度小于10°",null,{"$f":"IF(D12=\"评估区跨越两种或两种以上地貌单元；相对高差大于200m，或地形坡度>30°\",\"复杂\",IF(D12=\"评估区跨越两种或两种以上地貌单元，相对高差50~200m，地形坡度10°~30°\",\"中等\",IF(D12=\"单一地貌单元，且相对高差小于50m，地形坡度小于10°\",\"简单\",NULL)))","v":"简单"}]
[null,null,"地层岩性和岩土工程地质性质","岩层倾角<10°，岩体为整体构造；岩土分层少厚度稳定，力学性质离散性小；岩土水理性能良好，不会出现崩解、渗漏破坏、淘蚀或软化",null,{"$f":"IF(D13=\"岩层倾角>45°，岩体为碎裂及散体结构构造；岩土分层多；岩土层厚度变化大，力学性质离散性大；岩土水理性能差，容易出现崩解、渗漏破坏、淘蚀或软化\",\"复杂\",IF(D13=\"岩层倾角10°~45°，岩体为层状-块状构造；岩土分层较多；工程岩土层厚度较大，力学性质离散性较大；岩土水理性能较差，可能出现崩解和渗漏破坏，一般无淘蚀、软化\",\"中等\",IF(D13=\"岩层倾角<10°，岩体为整体构造；岩土分层少厚度稳定，力学性质离散性小；岩土水理性能良好，不会出现崩解、渗漏破坏、淘蚀或软化\",\"简单\",NULL)))","v":"简单"}]
[null,null,"地质构造","无褶皱断裂；且<3组节理裂隙，倾角变化小稳定性较好，岩体较完整",null,{"$f":"IF(D14=\"褶皱断裂发育;有二组及以上张性断裂；或有多于4组裂隙，间距<0.3m，倾角变化大；岩体破碎\",\"复杂\",IF(D14=\"褶皱断裂较发育；偶见断裂，对稳定性和工程无重大影响；有3~4组节理裂隙，间距0.3~1.0m，倾角变化较大；岩体较破碎\",\"中等\",IF(D14=\"无褶皱断裂；且<3组节理裂隙，倾角变化小稳定性较好，岩体较完整\",\"简单\",NULL)))","v":"简单"}]
[null,null,"水文地质条件","单层含水层，水位年际变化小于5m，水文地质条件良好",null,{"$f":"IF(D15=\"具多层含水层，水位年际变化大于20m，水文地质条件不良\",\"复杂\",IF(D15=\"有二至三层含水层，水位年际变化5m~20m，水文地质条件较差\",\"中等\",IF(D15=\"单层含水层，水位年际变化小于5m，水文地质条件良好\",\"简单\",NULL)))","v":"简单"}]
[null,null,"地质灾害及不良地质现象","发育弱或不发育，危害小",null,{"$f":"IF(D16=\"发育强烈，危害较大\",\"复杂\",IF(D16=\"发育中等，危害中等\",\"中等\",IF(D16=\"发育弱或不发育，危害小\",\"简单\",NULL)))","v":"简单"}]
[null,null,"人类活动对地质环境的影响","弱:填土边坡或土质挖方边坡<5m;岩质挖方边坡<10m;无潜埋洞室和地下采空区;对地形地貌景观破坏程度轻微",null,{"$f":"IF(D17=\"强烈:填土边坡或土质挖方边坡>20mm;岩质挖方边坡>30m;潜埋洞室，洞跨>15m;水平缓倾斜(0~60°)矿体地下采空区;对地形地貌景观破坏程度大\",\"复杂\",IF(D17=\"中等:填土边坡或土质挖方边坡5~20m;岩质挖方边坡10~30m;潜埋洞室，洞跨<15m;陡倾斜(>60°)矿体地下采空区;对地形地貌景观破坏程度中\",\"中等\",IF(D17=\"弱:填土边坡或土质挖方边坡<5m;岩质挖方边坡<10m;无潜埋洞室和地下采空区;对地形地貌景观破坏程度轻微\",\"简单\",NULL)))","v":"简单"}]
[null,null,"综合程度\n（自动填充）",null,null,{"$f":"IF(SUMPRODUCT(--(F11:F17=\"复杂\"))>0,\"复杂\",IF(SUMPRODUCT(--(F11:F17=\"中等\"))>0,\"中等\",IF(SUMPRODUCT(--(F11:F17=\"简单\"))>0,\"简单\",NULL)))","v":"简单"}]
[null,"地灾危险性评估分级表\n（自动填充）",{"$nulls":3},{"$f":"IF(OR(AND(F9=\"重要建设项目\",F18=\"复杂\"),AND(F9=\"重要建设项目\",F18=\"中等\"),AND(F9=\"较重要建设项目\",F18=\"复杂\")),\"一等\",IF(OR(AND(F9=\"重要建设项目\",F18=\"简单\"),AND(F9=\"较重要建设项目\",F18=\"中等\"),AND(F9=\"一般建设项目\",F18=\"复杂\")),\"二等\",IF(OR(AND(F9=\"较重要建设项目\",F18=\"简单\"),AND(F9=\"一般建设项目\",F18=\"中等\"),AND(F9=\"一般建设项目\",F18=\"简单\")),\"三等\",NULL)))","v":"三等"}]
[null,"地灾危险性评估基本取费表","工程类别\n（固定值）",null,null,"基本取费\n（万元）\n（自动填充）"]
[null,null,"工业、民用及公用建设工程",null,null,{"$f":"IF(AND(F19=\"一等\",F18=\"复杂\"),22,IF(AND(F19=\"一等\",F18=\"中等\"),18,IF(AND(F19=\"一等\",F18=\"简单\"),16,IF(AND(F19=\"二等\",F18=\"复杂\"),14,IF(AND(F19=\"二等\",F18=\"中等\"),12,IF(AND(F19=\"三等\",F18=\"中等\"),10,IF(AND(F19=\"三等\",F18=\"简单\"),9,NULL)))))))","v":9}]
[null,"工程规模和工程类别调整系数表","工程类别\n（固定值）",null,"工程类别调整系数（K1）\n（固定值）","工程规模调整系数（K2）（自动填充）"]
[null,null,"工业厂房、民用住宅工程",null,1,{"$f":"IF(D9<=1,1,IF(D9>1,1+(D9-1)/2,NULL))","v":1.25}]
[null,"地区调整系数表","适用地区\n（固定值）",null,null,"调整系数（K3）\n（固定值）"]
[null,null,"湛江、茂名、阳江、肇庆、云浮、江门、惠州、汕头、汕尾、揭阳、潮州",null,null,1.1]
[null,"地质灾害评估取费基准价=地质灾害评估基本取费×工程类别调整系数(K1)×工程规模调整系数(K2)×地区调整系数(K3)\n（自动填充）",{"$nulls":3},{"$f":"F21*E23*F23*F25","v":12.375}]
["工程测量取费","控制测量—GPS测量—E级","数量（点）\n（固定值）","复杂程度\n（下拉选项）","收费基价（元）\n（自动填充）","计价（万元）\n（自动填充）","1.数量：《全球定位系统(GPS)测量规范》（GB/T 18314-2009）6.1.6，为求定GPS点在某一参考坐标系中坐标,应与该参考坐标系中的原有控制点联测,联测的总点数不应少于3点。\n2.基价：：《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号)，2.2地面测量实物工作收费基价表（表2.2-2），控制测量——GPS测量——E级，简单。"]
[null,null,3,"简单",{"$f":"IF(D28=\"简单\",2821,IF(D28=\"中等\",3203,IF(D28=\"复杂\",4123,NULL)))","v":2821},{"$f":"ROUND(C28*E28/10000,4)","v":0.8463}]
[null,"1:2000数字化测图","数量（km2）\n（自动填充）","复杂程度\n（下拉选项）","收费基价（元）\n（自动填充）","计价（万元）\n（自动填充）","1.数量：与评估范围一致。\n2.基价：《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号)，2.2地面测量实物工作收费基价表（表2.2-2），地形测量——一般地区——1:2000，简单。"]
[null,null,{"$f":"D9","v":1.5},"简单",{"$f":"IF(D30=\"简单\",6676,IF(D30=\"中等\",8901,IF(D30=\"复杂\",14244,NULL)))","v":6676},{"$f":"ROUND(C30*E30/10000,4)","v":1.0014}]
[null,"测量技术工作费","费率\n（固定值）",null,null,"计价（万元）\n（自动填充）","《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号)，2.1工程测量技术工作费收费比例为22%。"]
[null,null,{"v":0.22,"d":"22%"},null,null,{"$f":"ROUND((F28+F30)*C32,4)","v":0.4065}]
[null,"合计\n（自动填充）",{"$nulls":3},{"$f":"F28+F30+F32","v":2.2542}]
["岩土工程勘察取费","钻孔","数量（个）\n（自动填充）","深度（m）\n（手动填写）","收费基价（元）\n（手动填写）","计价（万元）\n（自动填充）","1.数量：《广东省地质灾害危险性评估实施细则(2021年修订版)》第四章第一节第三十三条（二），根据建设工程和各类规划区特点,进行1:1000~1:10000(较长的线状工程可选用1:25000一1:50000)比例尺地质环境综合调查工作，按照相应精度要求(在成图面积10x10cm2的范围内，调查控制点不应少于5个)对地层岩石、地质构造、水文地质、岩土工程地质、不良地质现象和地质灾害等进行调查。\n2.基价：《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号)，3.3岩土工程勘探实物工作收费基价表（表3.3-2），深度30<D≦40，Ⅲ基价为209元。"]
[null,null,{"$f":"ROUNDUP(IF(D9<=1,5,IF(D9>1,D9*5,NULL)),0)","v":8},40,209,{"$f":"ROUND(C35*D35*E35/10000,4)","v":6.688}]
[null,"岩土工程勘察技术工作费","勘察等级\n（下拉选项）","费率\n（自动填充）",null,"计价（万元）\n（自动填充）","《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号)，3.1岩土工程勘察技术工作费收费比例表（表3.1-1），乙级收费比例为100%"]
[null,null,"甲级",{"$f":"IF(C37=\"丙级\",80%,IF(C37=\"乙级\",100%,IF(C37=\"甲级\",120%,NULL)))","v":1.2},null,{"$f":"ROUND(F35*D37,4)","v":8.0256}]
[null,"合计\n（自动填充）",{"$nulls":3},{"$f":"F35+F37","v":14.7136}]
["室内试验取费","采样检测费（土常规）","数量（个）\n（自动填充）","平均每孔检测组数（组）\n（手动填写）","收费基价（元）\n（手动填写）","计价（万元）\n（自动填充）","基价：《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号)，8.2土工试验实物工作收费基价表（表8.2-1）中的含水率、密度、比重、颗粒分析、液限、塑限、压缩、直接快剪。"]
[null,null,{"$f":"C35","v":8},7,308,{"$f":"ROUND(C40*D40*E40/10000,4)","v":1.7248}]
[null,"采样检测费（一般水质全分析）","数量（组）\n（手动填写）",null,"收费基价（元）\n（手动填写）","计价（万元）\n（自动填充）","1.数量：《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）中并未具体说明水样检测的数量要求，结合项目经验，一般不少于2个。\n2.基价：《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号)，8.3水质分析实物工作收费基价表（表8.3-1），一般水质全分析380元。"]
[null,null,2,null,380,{"$f":"ROUND(C42*E42/10000,4)","v":0.076}]
[null,"室内试验技术工作费","费率\n（固定值）",null,null,"计价（万元）\n（自动填充）","《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号)，8.1室内试验技术工作费收费比例为10%。"]
[null,null,{"v":0.1,"d":"10%"},null,null,{"$f":"ROUND((F40+F42)*C44,4)","v":0.1801}]
[null,"合计\n（自动填充）",{"$nulls":3},{"$f":"F40+F42+F44","v":1.9809}]
["总计\n（自动填充）",{"$nulls":4},{"$f":"F26+F33+F38+F45","v":31.3237},"优惠价\n（手动填写）"]
["注：本单位承诺符合《询价公告》中的供应商要求，如有虚假，将依法承担相应责任。"]